**280排土场山上门岗至叉霸路口道路养护**

**作业及管理方案**

1. **道路概况**

目前，道路门岗至玉地村路口为水泥路面便道总长4.7km。玉地村路口至叉霸公路路口沥青路面长3.7km。

1. **工作内容、范围及时长**

（一）工作时长根据出料安排上午7：30点至21点，每天作业共14.5小时。

（二）280m地至玉地村路口，长度约4.7km，开展日常洒水降尘，确保道路不扬尘，路面清扫冲洗，路面两旁排水沟清土修筑，保持水沟畅通（不含道路损坏维护维修）。

（三）玉地村路口至叉霸公路交叉口路段，长度约3.7km，开展日常洒水降尘，路面、护栏清洗。

（四）280m排土场水泥硬化道路边上喷淋设施日常管理，负责道路喷淋设施日常维护、修理，保持正常运行，发生材料费用由甲方负责。

1. 新地磅旁公共区域降尘及便道冲洗。
2. 新地磅、洗车台清洗。地磅用水管道维护修理。
3. 新地磅至玉地村岩土摄像投清洗，喷雾维护清洗。
4. 取水井管理维护、修理。

（九）突击性工作任务:在做好上述常规性服务外，如遇特殊情况需突击洒水或清扫的，乙方需无条件服从甲方命令，并在1小时内响应到位。

1. **养护标准**

具体要求：确保路面干净整洁、不扬尘，路面宽度满足通车要求、水沟畅通、视线良好、路边杂草不阻碍行车视线。

1. **作业方案**

（一）作业车辆排版表

|  |
| --- |
| 车辆作业排班表 |
| 新水车 | 旧水车 | 扫地车 |
| 08:00-08:20（新地磅-旧地磅） | 07:40-08:50（新地磅-玉地村路口） | 07:30-09:20（新地磅-村口） |
| 08:40-09:10（新地磅-叉霸公路） | 09:10-09:40（新地磅-旧地磅） | 9:20-10:00维护村口路面质量 |
| 09:30-10:50（新地磅-玉地村路口） | 10:50-11:30（新地磅-旧地磅） | 10:00-10:30倾倒泥沙及加水 |
| 11:20-11:50（新地磅-旧地磅） | 14:20-15:10（新地磅-旧地磅） | 10:30-11:10 （新地磅-村口）含玉地村路口路面质量维护 |
| 13:20-14:00（新地磅-旧地磅） | 15:50-16:30（新地磅-叉霸公路） | 12:10-14:00（新地磅-村口） |
| 14:25-15:00（新地磅-玉地村路口） | 16:50-17:50（新地磅-玉地村路口） | 15:20-16:50（新地磅-村口） |
| 15:30-16:00（新地磅-旧地磅） |  | 17:15-17:45（新地磅-村口） |
| 16:20-16:50（新地磅-玉地村路口） |  |  |
| 17:00-17:50 （新地磅-旧地磅） |  |  |
| 备注：1.每天17:50-21:00保留一辆水池洒水地磅至村口（至少2两趟如）。2.如有投诉后无按合同条款扣除相应的作业费用。3.以上作业要求可以根据实际情况调整。 |

（二）沉淀池清理

清理沉淀池需要使用泥浆泵抽干水池里的水，在使用挖掘机把淤泥装车运走，池底的淤泥需要人工到池内使用铁铲把淤泥铲到挖机斗内，保证池内淤泥彻底清理干净，剩余淤泥厚度不能大于10cm。

1. **监督方案**

（一）产业园公司设立项目负责人管理。

（二）项目负责人对作业方案负责。

（三）劳务公司配置专业管理人员（常住现场工作），每天撰写施工日记（施工日记需要配置图片），施工日记需要项目负责人签字确认。

1. **应急措施**

（一）现场设置一台小型简易水车作为应急补充车辆（长期备置）和山上配有水车的单位建立合作模式（短暂应急）。

（二）与机械供应商签订工程机械租赁合作作业，现场需要设备时能及时提供。

（三）水源不足问题，备有相同型号的水泵作为备品备件。

（四）喷淋维修，产业园配备移动发电机和带液压的热熔机作为喷淋维修工具。